**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**TOY ……………………………………………..………….**

(*επωνυμία οικονομικού φορέα*)

**ΓΙΑ TΟN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 25161/20/ΓΠ/31.12.2020**

**ΟΜΑΔΑ 4**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Φορητό αερόθερμο πετρελαίου θερμοκηπίου | τουλάχιστον 65 KW με θερμοστάτη χώρου και ενσωμ. δεξαμενή πετρελαίου, άμεσης καύσης-χωρίς καμινάδα, παροχής αέρα τουλαχ. 2500 m3/h | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Φορητό αερόθερμο πετρελαίου θερμοκηπίου | τουλάχιστον 48 KW με θερμοστάτη χώρου και ενσωμ. δεξαμενή πετρελαίου, άμεσης καύσης-χωρίς καμινάδα, παροχής αέρα τουλαχ. 1500m3/h | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πάνελ υγρής παρειάς θερμοκηπίου | πάνελ ρητίνης, διαστάσεων 80\*280 εκ. θερμοκηπίου | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αξονικός ανεμιστήρας | ψύξης Θ/Κ Φ50 εκ. τουλάχιστον 700W | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αξονικός ανεμιστήρας | ψύξης Θ/Κ Φ40 εκ. τουλάχιστον 700W | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Θερμοκουρτίνα θερμοκηπίου | σκίασης θερμοκηπίου 5x6m2 από φύλλο αλουμινίου υψηλής διάχυσης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αυλακωτήρας εδάφους | παρελκόμενος σε γεωργικό ελκυστήρα για φύτευση πατάτας | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Φορητό κλιματιστικό | συμβατικής λειτουργίας τουλάχιστον 9000 Βtu ψύξης/9000 Btu θέρμανσης | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ψυγειοκαταψύκτης | λευκός, No Frost συντήρηση και κατάψυξη, συνολικής καθαρής χωρητικότητας (συντηρ. και καταψ.) τουλάχιστον 400 λιτ. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ηλεκτρομειωτήρας | με μειωτήρα στροφών 36:1 ενσωματωμένο, 0,5 Hp μονοφασικός, ανοίγματος πλαϊνών παραθύρων θερμοκηπίου | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Λεβητοκαυστήρας πετρελαίου | μονάδα λέβητα πετρελαίου με καυστήρα ισχύος τουλάχιστον 46 KW, μέγιστη θερμοκρασία 90οC | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ζυγός | αναλογικός, μεγίστου 100 κιλ., κρεμαστός | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Χωνί | μεταλλικά διαστάσεων 15\*13 εκ | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Σπαστήρας - διαχωριστήρας σταφυλιών | με ανοξειδ. δοχεία - πρέσσα - τύμπανο, πλαστικό κάδο συλλογής μούστου και ανοξ. αντλία μεταφοράς μούστου με σωλήνα, δυναμικότητας τουλάχιστον 1400 kg/h | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Δεξαμενή | κάθετη, κυλινδρική, ανοξείδωτη για τρόφιμα με βάση και καπάκι αεροστεγές 500λιτ | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Δεξαμενή | κάθετη, κυλινδρική, ανοξείδωτη για τρόφιμα με βάση και καπάκι αεροστεγές 250λιτ | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Βαρέλι ξύλινο | βαρέλι δρύινο τουλάχιστον 200 λιτ για παλαίωση οίνου | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Κλίβανος ξήρανσης | χωρητικότητας τουλαχ. 670 λιτ., 220V, ισχύος τουλαχ. 4.5KW, εύρος θερμοκρασίας: 50-250°C, βεβιασμένη ανακυκλοφορία θερμού αέρα με φυγοκεντρικούς κυκλοφορητές, με ηλεκτρονικό ψηφιακό θερμοστάτη – θερμόμετρο ακριβείας και μικροεπεξεργαστή PID, ανοξείδωτο εσωτερικό κλιβάνου, χρονοδιακόπτη, με περιστρεφόμενες ρόδες στην βάση του για μετακίνηση στο χώρο | ΝΑΙ |  |  |

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | Η παράδοση και η αποθήκευση θα γίνεται από τον προμηθευτή στις αποθήκες του Αγροκτήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Αγροκτήματος από την υπογραφή της σύμβασης και για εξήντα (60) ημέρες | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μπορεί να γίνει αυξομείωση των ποσοτήτων χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης ομάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κάθε παράδοση παραγγελίας θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του προμηθευτή με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ισχύουν όλα τα ανωτέρω. | ΝΑΙ |  |  |

**Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ**

**(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ)**