**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | **ΓΡΑΦΕΙΑ** |  |  |  |
|  | Γραφείο 1,10 x 0,50 x 0,75. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ 13986 ως προς την έλκυση Φορμαλδεΰδης. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Να κατατάσσεται στην Κλάση Ε1 που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διακίνηση προϊόντων εντός Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Οι μελαμίνες να πληρούν τα πρότυπα χημικών εκπομπών που ορίζονται. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους να είναι η υψηλή σταθερότητα καθώς και η υψηλή μηχανολογική, χημική και θερμική αντίσταση. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Η επιφάνεια εργασίας, τα πόδια και η μετόπη ναι είναι κατασκευασμένο από μελαμίνη υψηλής ποιότητας, βραδύκαυστη, πάχους 2,5cm. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Τα σόκορα να καλύπτονται από ABS υψηλής ανοχής με κόλλα πολυουρεθάνης αδιάβροχη. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Η συναρμολόγηση να γίνεται με μεταλλικά φεράμια και καλίβιες και τα πόδια να φέρουν τέσσερα πλαστικά πέλματα. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Συρταριέρα αναρτώμενη 2 συρταριών διαστάσεων 0,32 x 0,45 το κάθε ένα. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Να είναι κατασκευασμένη από μελαμίνη υψηλής ποιότητας, βραδύκαυστη, πάχους 1,8cm και τα σόκορα να καλύπτονται από ABS υψηλής ανοχής με κόλλα πολυουρεθάνης αδιάβροχη. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Η πρόσοψη της συρταριέρας να φέρει λάστιχα για απορρόφηση των κραδασμών. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα από μεταλλικά πλαϊνά και να φέρουν μεταλλικούς οδηγούς. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Το κάτω και το πίσω μέρος των συρταριών να είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη 1,80cm, ενώ τα κούτελα από μελαμίνη υψηλής ποιότητας, βραδύκαυστη, πάχους 1,80cm και να φέρουν μεταλλικές λαβές 12,8cm. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Να παρέχεται εγγύηση 5 ετών για τα έπιπλα και τη λειτουργικότητάς τους, που να προβλέπει τη δωρεάν αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση των ελαττωματικών εξαρτημάτων, εκτός από τις ζημιές που προκαλούνται από μη σωστή ή μη ενδεδειγμένη χρήση τους ή από απρόβλεπτες αιτίες ανωτέρας βίας ή φυσικές καταστροφές. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Χρώμα γραφείων: Οξιά | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Κάθισμα εργασίας με μπράτσα, περιστρεφόμενο σε άξονα, ανατομικό, τροχήλατο με μεταβλητό ύψος. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Η βάση στήριξης να είναι πέντε ακτινών, από inox εξαιρετικής αντοχής και να στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς κατάλληλους για όλες τις επιφάνειες. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Να διαθέτει υδραυλικό σύστημα με αμορτισέρ αερίου για την αυξομείωση του ύψους του καθίσματος με ανεξάρτητο μοχλό, με ενίσχυση ατσάλινου ελατηρίου για την απορρόφηση των κραδασμών και να έχει αντοχή βάρους 120 κιλών. |  |  |  |
|  | Η εξωτερική επένδυση να είναι με ύφασμα εξαιρετικής ποιότητας, υψηλής αντοχής σε υγρασία, τριβή, φθορές, να καθαρίζεται εύκολα και να είναι αδιάβροχο με χρώμα της επιλογής μας. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Η πλάτη να είναι μεγάλη, ανατομικά σχεδιασμένη και να φέρει στο πίσω μέρος ειδική ρύθμιση κατά ύψος και να κλειδώνει σε τρεις θέσεις με ομαλή επαναφορά. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Χρώμα καθισμάτων: Μπορντό | **ΝΑΙ** |  |  |

**Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ**

**(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)**