Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: Θ1.5 Server (Γ8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ Θ1.5 Server (Γ8) | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | Περιγραφή Επεξεργαστή: Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, (ή ισοδύναμος AMD Εpyc) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Memory Capacity: 2X16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank  Μέγιστη μνήμη: 16 DDR4 RDIMM slots | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου: 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD  Optical Drive: No Internal Optical Drive | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τροφοδοσία: Dual, Hot-plug, PSU (1+1), 800, Mixed Mode  Rails Without Cable Management Arm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Θύρες δικτύου τύπου base-T, 1GBit/sec >=2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ελεγκτής δίσκων SAS/SATA ταχύτητας διασύνδεσης >=12Gbit/sec, RAID 0,1,5,6, 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής θα πρέπει να έχει δυνατότητα απομακρυσμένης κρυπτογραφημένης διαχείρισης, με δυνατότητα εικονικής κονσόλας και εικονικού μέσου αποθήκευσης από τον πελάτη | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Επίπεδο & Δυνατότητες Υπηρ.: Trusted Platform Module 2.0 V3 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Όλα τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση, επόμενης εργάσιμης μέρας, 5 χρόνων από τον κατασκευαστή" | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ποσότητα | 10 τμχ |  |  |