Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: Ε1.2 Υπολογιστική συστοιχία (Γ7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ Ε1.2 Υπολογιστική συστοιχία (Γ7) | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | "Εξυπηρετητής με επιταχυντή γραφικών  Dual Processors (ανα CPU >=48 cores, >= 96 threads, L3 cache >=256 MB)  12 x 64GB PC5-38400 4800MHz DDR5 ECC RDIMM (συνολικά 768GB RAM)  (2x) HDD, 3.5"", SAS, 20TB,7.2K, Fast format, Enterprise, CMR, STD (Συνολικά 40TB)  (2x) SSD 2.5"" SATA 7.6TB >1DWPD TLC D, 7mm (Συνολικά 15TB)  2 x GPU Computing Accelerator - 48GB GDDR6 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Καλώδιo 10G  2M 10GbE SFP+ Passive Copper Cable Push Type 30 AWG  15 τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Rack Power Distribution Unit (PDU) 22 kW 230V (30) C13 (12) C19 IEC309 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Rack Mount UPS 5KVA  UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ικρίωμα (rack) μεγέθους 42U  Rack 600mm/42U/1100mm with Roof, Side panel, castors, feet and 4 Brackets, No Bottom, black | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ποσότητα | 1τμχ. |  |  |