Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: Π16. Σταθερός Η/Υ τύπου 5 (Lab) (Γ17)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ Π16. Σταθερός Η/Υ τύπου 5 (Lab) (Γ17) | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής-Σειρά-Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει σασί desktop Tower ή SFF | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει κεντρικό επεγεργαστή (CPU) τύπου Intel Core i7 14ης γενιάς ή ισοδύναμο AMD Ryzen 7 ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει μνήμη RAM 32 GB τύπου DDR5 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει μια εσωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων μεγέθους >= 1ΤΒ, τύπου M.2 PCIe NVMe | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών τύπου Intel UHD Graphics 770 ή ισοδύναμη ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει διεπαφές: , >= 1x Universal Audio Jack, >= 2xUSB 2.0 Type-A, >= 1x USB 3.1Type-C , >= 1x RJ-45 port 10/100/1000 Mbps, >= 2x USB 3.1 Type-A, >= 1x DisplayPort 1.2 ή/και HDMI | NAI |  |  |
| 8 | Να παραδoθεί με ποντίκι οπτικό, ενσύρματο, του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να παραδοθεί με πληκτρολόγιο του QWERTY, ενσύρματο, διεπαφής USB, του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει Λειτουργικό Σύστημα Windows 11 Pro | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να έχει πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO 9 και RoHS | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Εγγύηση 3 χρόνια, με επιτόπια υποστήριξη (On-site) επόμενης εργάσιμης ημέρας (Next Business Day), με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Διάσταση οθόνης 24’’  Τύπου IPS  Ανάλυση τουλάχιστον 1920X1080  Απόκριση τουλάχιστον 5ms, 100Ηz refresh rate  Να είναι φωτεινότητας 250 cd/m2  Αναλογία οθόνης 16:9  Γωνία θέασης 178/178 τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | H βάσης της να είναι ρυθμιζόμενου ύψους, Tilt  Να διαθέτει υποδοχείς για VESA mount 100x100 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1x DP 1.2 (HDCP 1.4) | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Πιστοποιήσεις: TCO, Energy Star, EPEAT, TUV | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Εγγύηση 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ποσότητα | 229 τμχ |  |  |