Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: A2.9. Διακομιστής (server) (Γ1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ A2.9. Διακομιστής (server) (Γ1) | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | 1 cpu Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G,12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (ή ισοδύναμος AMD Εpyc) 128GB DDR5 RDIMM 4800MHz (4X32GB) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ελεγκτής δίσκων SAS/SATA ταχύτητας διασύνδεσης >=12Gbit/sec, 8GB NV Cache, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής θα πρέπει να έχει δυνατότητα απομακρυσμένης κρυπτογραφημένης διαχείρισης, με δυνατότητα εικονικής κονσόλας και εικονικού μέσου αποθήκευσης από τον πελάτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Dual, Hot-plug, Power Supply Fault Tolerant Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode,NAF | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Θύρες δικτύου τύπου base-T, 1GBit/sec >=2 | NAI |  |  |
| 6 | 2Χ Θύρες δικτύου τύπου SFP28, ταχύτητας 10, 25 GBits/sec, 2Χ καλώδια DAC 3μ | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | 2 x 800GB SSD SAS Mixed Use up to 24Gbps 512e 2.5in Hot-Plug, AG Drive 2.4TB Hard Drive SAS FIPS-140 10K 512e 2.5in Hot-Plug | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Όλα τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση, επόμενης εργάσιμης μέρας, 3 χρόνων από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ποσότητα | 1 τμχ |  |  |