Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: Δ1.6. Σκληροί δίσκοι για NAS (Γ4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ Δ1.6. Σκληροί δίσκοι για NAS (Γ4) | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | • Χωρητικότητα κάθε δίσκου (TB): >=10  • Μέσο διασύνδεσης: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s)  • MTBF: >= 2 εκατομμύρια ώρες  • Form factor: 3.5""  • Maximum Rated Workload: >=550TB/year | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κατάλληλος για συστήματα NAS | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πιστοποίηση συνεχόμενης και αξιόπιστης λειτουργίας σε περιβάλλον που απαιτεί υψηλή διαθεσιμότητα (διακριτικό λειτουργίας : “24/7”) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | CMR, Ταχύτητα περιστροφής: 7200rpm, Cache (MB): >256MB | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση (σε χρόνια): >= 5 | NAI |  |  |
| 6 | Ποσότητα | 16 τμχ |  |  |