Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: Z1.3 Server (Γ2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ Z1.3 Server (Γ2) | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | "Trusted Platform Module 2.0 V3  Συνολικό ύψος σε rack units 2 RU  Chassis Configuration 16x2.5"""" (SAS4/SATA)  Επεξεργαστής 2x Intel Xeon SIlver 4410Y 2G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, (ή ισοδύναμος AMD Εpyc) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Memory Configuration Type Performance Optimized  Memory DIMM Type and Speed 4800MT/s RDIMMs  Memory Capacity 32GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ελεγκτής δίσκων SAS/SATA ταχύτητας διασύνδεσης >=12Gbit/sec, RAID 0,1,5,6, 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Σκληρός δίσκος 800GB SSD SAS Mixed Use up to 24Gbps SED FIPS-140 512e 2.5in Hot-Plug 3DWPD AG Drive  Σκληρός δίσκος 2.4TB 10K RPM Self-Encrypting SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive, FIPS SED140 SED | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Θερμική ψύξη Very High Performance Fan x6  Τροφοδοσία Dual, Hot-Plug, Power Supply, 1100W MM (100-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)  Καλώδιο τροφοδοσίας C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord  PCIe Riser Riser Config 3, 2x8, 4x16 slots, DW GPU Capable  OCP 3.0 Network Adapters | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Θύρες δικτύου τύπου base-T, 1GBit/sec >=2  2Χ Θύρες δικτύου τύπου SFP28, ταχύτητας 10, 25 GBits/sec, 2Χ καλώδια DAC 3μ  GPU/FPGA/Acceleration Cards NVIDIA Ampere A2, PCIe, 60W, 16GB Passive, Single Wide, Full Height GPU, V2 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής θα πρέπει να έχει δυνατότητα απομακρυσμένης κρυπτογραφημένης διαχείρισης, με δυνατότητα εικονικής κονσόλας και εικονικού μέσου αποθήκευσης από τον πελάτη. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Rack Rails Cable Management Arm, 2U  Rack Rails ReadyRails Sliding Rails  Βοηθητικός εξοπλισμός διακομιστών Internal USB 3.0 Card  Βοηθητικός εξοπλισμός διακομιστών 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL  Βοηθητικός εξοπλισμός διακομιστών Optional Serial Card (COM), Full Height  OEM Regulatory Titanium PSU configuration  Additional Processor Features NVMe Backplane  Advanced System Configurations UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Βασική εγγύηση Next Business Day 36MONTHS  Επεκτάσεις υπηρεσιών ProSupport Next Business Day Onsite Service Initial, 36 Μήνας(ες) | NAI |  |  |
| 10 | Anti Theft Device & Asset Tagging Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress)" | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ποσότητα | 1 τμχ |  |  |