|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Ε** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ Ε1-Ο2.Ε66 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | 1.1 Πλήρες σετ με Κάμερα, Τηλεχειριστήριο, Συσκευή Ανοιχτής Συνομιλίας, Κεντρική Μονάδα, Τηλεχειριστήριο, Μικρόφωνα επέκτασης, όλα του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 1.2 Κάμερα | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ομαλή μηχανική λειτουργία μετατόπισης, κλίσης και ζουμ, με έλεγχο από το τηλεχειριστήριο ή την κονσόλα | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μετατόπιση +/- 90° | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κλίση +35° / -45 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ζουμ HD 10x χωρίς απώλεια ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Οπτικό πεδίο | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Διαγώνιο: 90° | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Οριζόντιο: 82,1° | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Κατακόρυφο: 52,2° | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Full HD 1080p 30 fps | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία Scalable Video Coding (SVC) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Αυτόματη εστίαση | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | 5 προκαθορισμένες επιλογές κάμερας | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Απομακρυσμένος έλεγχος (PTZ) του προϊόντος ConferenceCam (με υποστηριζόμενες συσκευές) | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Υποδοχή ασφαλείας Kensington | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ένδειξη LED για σίγαση/απενεργοποίηση σίγασης βίντεο | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Υποδοχή για κλασικό τρίποδο | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | 1.3 Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Κάμερα, συσκευή ανοικτής συνομιλίας και έλεγχος κλήσης | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Βάσεις στο ηχείο ανοικτής συνομιλίας | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Εμβέλεια IR 8,5 m | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Μπαταρία CR2032 (περιλαμβάνεται) | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | 1.4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙKΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Πλήρης αμφίδρομη επικοινωνία | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Εξάλειψη ακουστικής αντήχησης | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Τεχνολογία μείωσης θορύβου | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Ήχος ευρέως φάσματος | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Σύζευξη με κινητές συσκευές μέσω Bluetooth και NFC | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Οθόνη LCD που προβάλλει το αναγνωριστικό καλούντος, τη διάρκεια της κλήσης και άλλες λειτουργίες | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Ενδείξεις LED για μετάδοση μέσω ροής στο ηχείο ανοικτής συνομιλίας, σίγαση, αναμονή κλήσης και Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Κουμπιά για απάντηση και τερματισμό κλήσης, ρύθμιση έντασης και σίγαση, Bluetooth, καθώς και στοιχεία ελέγχου κάμερας | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Πέντε (5) προκαθορισμένες επιλογές κάμερας για μετατόπιση, κλίση και ζουμ | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | 1.5 Μικρόφωνα | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Εμβέλεια λήψης ήχου: 6 m | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Εμβέλεια λήψης ήχου με μικρόφωνα επέκτασης: 8,5 m | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | Τέσσερα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με τεχνολογία διαμόρφωσης δέσμης | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Απόκριση συχνότητας: 100 Hz – 11 kHz | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Ευαισθησία: -28 dB +/-3dB | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Παραμόρφωση: <5% από 200 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | 1.6 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ / ΚΑΛΩΔΙΑ / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Κεντρική μονάδα η οποία συνδέεται με όλο τον εξοπλισμό και τον τροφοδοτεί | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Περιλαμβάνεται αυτοκόλλητη βάση για στήριξη κάτω από το τραπέζι | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Ένα καλώδιο για την κάμερα: 5 m | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Ένα καλώδιο για το ηχείο ανοικτής συνομιλίας: 5 m | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Ένα καλώδιο USB για σύνδεση με υπολογιστή PC/Mac: 2 m | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Τροφοδοτικό AC με κατάλληλα βύσματα για την περιοχή | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Εγγύηση: 2 ετη | ΝΑΙ |  |  |