|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Ε** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ Ε13-Ο2.Ε88 Ηχεία Τύπου 03** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Αυτοενισχυόμενα: | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χρήση: Studio | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ενσύρματα: | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | 2 Δρόμων: | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Treble Unit: 13mm silk dome tweeter | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Bass unit: 4 inch (116mm) with bass reflection port | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Adjustment: Volume, bass and treble adjustment | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | RMS performance : >=42W | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Frequency response: 65Hz-20KHZ +-6db | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Signal to noise ratio: >=85 db | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Input sensitivity: PC: 700mV +-50mV Aux: 550mV +- 50mV | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Input type: RCA 3.5mm Auxiliary, RCA | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη εξοπλισμό >= 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |