|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Ε** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ Ε16-Ο2.Ε91 Μικρόφωνο Τύπου 02** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Μικρόφωνο (ασύρματο) σετ χειρός: Ασύρματο σετ μικροφώνου χειρός, με σταθερή ασύρματη μετάδοση με έως και 10 συμβατά κανάλια σε σταθερή UHF ζώνη | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χαρακτηριστικά:   * Εξαιρετικός ζωντανός ήχος * Ενσωματωμένες κεραίες * Αυτόματη διαχείριση συχνοτήτων και συγχρονισμού μέσω απομακρυσμένων καναλιών | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Επιλέξιμες συχνότητες UHF μέσα σε μεγάλο εύρος ζώνης έως 10 συμβατά κανάλια | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διαστάσεις: (Περίπου) 200 x 42 x 127 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | THD, total harmonic distortion: <= 0.9% | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Βάρος μικροφώνου: 245 g | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Βάρος δέκτη: 340 g | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Signal-to-noise ratio >=103 dBA | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | RF ισχύς εξόδου: 10 mW | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Εναλλαγή εύρους ζώνης έως 24 MHz | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Χρόνος λειτουργίας: περίπου 10 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Διαμόρφωση ευρείας ζώνης: FM | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ευαισθησία: < 3 μV at 52 dB(A)rms S/N | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | AF απόκριση συχνότητας SKM 825: 80-14,000 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Το σετ περιλαμβάνει:   * 1 δέκτη EM-XSW 1 * 1 φορητό πομπό SKM 825-XSW * 1 clip μικροφώνου MZQ 1 * 1 τροφοδοτικό NT 12-5 CW * 2 AA μπαταρίες | ΝΑΙ |  |  |