|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Ε** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ Ε18-Ο2.Ε93 Ενισχυτής Τύπου 01** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | 2 x 150W RMS each channel on 8 Ohm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | 2 x250W RMS each channel on 4 Ohm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | THD : 0,1% or minor | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Απόκριση συχνότητας : 10 Hz - 50 KHz | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ευαισθησία εισόδου : 0,775V | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Λόγος σήματος πρός θόρυβο: >93dB | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Λόγος διαχωρισμού : >70dB | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Dumping factor : >350 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Σύνθετη αντίσταση εισόδου: : 20Kohms | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Slew rate : 45V/microsec. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Θερμική προστασία, προστασία από βραχυκύκλωμα και υπεροδήγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Διακόπτης Ground/Lift | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Είσοδοι: RCA, Jack 6.3 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Εξοδοι: Speakon, jack 6.3 mm, binding connector | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη εξοπλισμό (σε έτη) : >= 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |