|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Ε** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ Ε19-Ο2.Ε94 HDMI Extender** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Zero Latency | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Bi-direction IR Passback | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | SPDIF ARC | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | HDR 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | HDMI Loop Out | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | I/O Ports HDMI In, HDMI Out, IR In, IR Out, RJ45, SPDIF | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | CAT6/6A/7 =<70m | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | HDMI compliance RX<4W | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | HDCP compliance HDMI2.0 HDCP 2.2 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | HDMI resolution 3840x2160@24/25/30/50/60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Supports audio formats LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby TrueHD 7.1CH/Dolby Digital 5.1CH | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Input and output DDC signal 0.7~ 1.2Vp-p(TMDS) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Input and output DDC signal 5Vp-p(TTL) | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Input cable length =<8m(AWG24) | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Output cable length =<8m(AWG24) | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Lightning, Surge, ESD Protection | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη εξοπλισμό (σε έτη) : >= 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |