|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Ε** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ Ε20-Ο2.Ε82 Ψηφιακή ασύρματη έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Ψηφιακή ασύρματη έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αυτόνομη και ελεγχόμενη μέσω smartphone, tablet και PC, με ανάλυση 5 MP, με αισθητήρα CMOS 1/1.8", με ανάλυση εικόνας 2592x1944 Pixels, με βάθος χρώματος 24 bit RGB (sRGB), με χρόνους έκθεσης από 1msec έως 918msec, με προβολή σε πραγματικό χρόνο έως 60 fps στα 1920×1080 pixels (full HD μέσω HDMI), για προσαρμογή C-mount. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Σύνδεση: WLAN, LAN, HDMI. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Με λογισμικό OSD (on screen display) και EPview για iOs, Android και PC. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Περιλαμβάνει: τροφοδοτικό, κάρτα SD 16GB, αντάπτορα USB σε Ethernet, καλώδιο HDMI και ποντίκι USB 2.0. | ΝΑΙ |  |  |