|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Ε** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ Ε3- Ο2.Ε68 30231000-7 Οθόνη Τύπου 03** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Οθόνη παρουσιάσεων διαγωνίου >=65 inches | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Τεχνολογία προβολής TFT LCD, οπίσθιου φωτισμού DLED | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Φυσική ανάλυση τουλάχιστον 3840 x 2160 (4K UHD) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αναλογία διαστάσεων 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Τυπική φωτεινότητα >=450 nits | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τυπική αντίθεση >= 1200:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Χρόνος απόκρισης <=8 ms | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Γωνία θέασης >=178 μοίρες οριζόντια και κάθετα | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Χρόνος ζωής οπίσθιου φωτισμού >= 50.000 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Επιφάνεια οθόνης με αντι-ανακλαστική επίστρωση, σκληρότητας τουλάχιστον 3Η | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Δυνατότητα λειτουργίας σε θέση Portait και Landscape | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να διαθέτει επεξεργαστή τύπου Quad-core ARM Cortex A55 ή αντίστοιχο ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να διαθέτει μνήμη RAM >= 4GB | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να διαθέτει εσωτερικό ψηφιακό αποθηκευτικό χώρο >= 32GB | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο εισόδους HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS-232 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας LAN RJ45 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να διαθέτει θύρα επέκτασης για OPS module | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να διαθέτει θύρα επέκτασης για WiFi module | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να διαθέτει τουλάχιστον μια έξοδο HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Να διαθέτει τουλάχιστον μια έξοδο SPDIF | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Να διαθέτει τουλάχιστον μια θύρα USB 2.0 Type A | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Να διαθέτει τουλάχιστον μια θύρα USB 3.0 Type A | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Να διαθέτει τουλάχιστον μια θύρα USB Type C | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο ενσωματωμένα ηχεία >=10 Watt | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Να διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android 11 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Να τροφοδοτείται από δίκτυο τάσεως 220VAC/50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Να διαθέτει πιστοποίησεις EPEAT, RoHS, CE | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Να περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο με μπαταρίες | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Να έχει συμβατότητα με έλεχγο τύπου ProAV γνωστών κατασκευαστών όπως Crestron, Extron, AMX​ | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Να υποστηρίζει συνεχόμενη λειτουργία (24/7) | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Να διαθίτεται λογισμικό απομακρυσμένου ελέγχου από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |