|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Ε** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ Ε8- Ο2.Ε83 Ψηφιακή κάμερα Τύπου 01** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Mount: C-Mount | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Pixel Depth (bit): 12 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συνδεση με υπολογιστή USB 3.1 Gen 1, Micro-B | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Pixels (H x V): 1,936 x 1,216 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τύπος σώματος (Housing): Full | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Τύπος κάμερας Monochrome Camera | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τύπος Shutter: Global | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Τύπος αισθητήραr: Progressive Scan CMOS | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Πλήρες εύρος χρόνου έκθεσης (Exposure Time): 25μs - 10s | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0, GenICam | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ρυθμός λήψης εικόνων (Frame Rate) σε fps: 155.00 ή μεγαλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Μέγεθος Pixel, H x V (μm): 5.86 x 5.86 ή μεγαλύτερο | ΝΑΙ |  |  |