|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Α** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ Α14- Ο1.Ε16 Οθόνη Η/Υ Τύπου 04** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Τυπική διάσταση διαγωνίου >= 27" | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τεχνολογία απεικόνισης: Panel In-Plane Switching (IPS) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μέγιστος ρυθμός ανανέωσης >= 75Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Φυσική ανάλυση >= 1920x1080 (FullHD) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Βάθος χρώματος >= 8bit | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Αναλογία διαστάσεων εικόνας: 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Φωτεινότητα >= 300 nits | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Στατική αντίθεση >= 1000:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Με φίλτρο αποκοπής αντανακλάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Σκληρότητα επιφάνειας >= 3Η | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Χρόνος Απόκρισης <= 6 ms | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Γωνία θέασης >= 178 μοίρες οριζόντια & κάθετα | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ρυθμιζόμενη βάση για κίνηση της οθόνης: Κάτω-Πάνω (Tilt): τουλάχιστον από -5 έως +20 μοίρες, Δεξιά-Αριστερά (Swivel): >= +- 30 μοίρες, Περιστροφικά (Pivot): +- 90 μοίρες, Kαθ’ύψος (Height): >= 130 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Θύρα εισόδου εικόνας >= 1x HDMI 1.4 | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να υποστηρίζει HDCP στη θύρα HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να λειτουργεί με σύνδεση σε τροφοδοσία δικτύου 220VAC/50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Πιστοποίηση ENERGY STAR | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |