|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Α** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ Α5-Ο1.Ε05 Οθόνη Η/Υ Τύπου 02** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τυπική διάσταση διαγωνίου >= 27" | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αναλογία διαστάσεων εικόνας: 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Φυσική ανάλυση >= 3840 x 2160 (4K) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τεχνολογία απεικόνισης: Panel In-Plane Switching (IPS) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Βάθος χρώματος >= 10bit (1,07B colors) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Μέγιστος ρυθμός ανανέωσης >= 60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Χρόνος Απόκρισης <= 8 ms | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Φωτεινότητα >= 350 cd/m2 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Στατική αντίθεση >= 1000:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Γωνία θέασης >= 178 μοίρες οριζόντια & κάθετα | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Με φίλτρο αποκοπής αντανακλάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ρυθμιζόμενη βάση για κίνηση της οθόνης: Κάτω-Πάνω (Tilt), Δεξιά-Αριστερά (Swivel, Kαθ’ύψος (Height) | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Θύρα εισόδου εικόνας >= 1x HDMI, συμπεριλαμβανομένου αντίστιχου καλωδίου σύνδεσης με Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Θύρα εισόδου εικόνας >= 1x DisplayPort 1.2, συμπεριλαμβανομένου αντίστιχου καλωδίου σύνδεσης με Η/Υ | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να διαθέτει USB 3.0 HUB | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να διαθέτει εσωτερικό τροφοδοτικό για σύνδεση σε δίκτυο 220VAC/50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Πιστοποίηση ENERGY STAR | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |