|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Α** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ Α9-Ο1.Ε11 Σετ πληκτρολόγιο/ποντίκι ασύρματο** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να προσφέρονται από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο, ως Σετ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO 9001:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι ασύρματα, με σύνδεση στην περιοχή συχνοτήτων των 2.4GHz, με κοινό δέκτη τύπου USB και κρυπτογράφηση επικοινωνίας τύπου 128-bit AES | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το Σετ να είναι χρώματος μαύρου | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το Σετ να είναι συμβατό με λειτουργικά συστήματα Windows 7,10,11 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Το πληκτρολόγιο να έχει τυπική διάταξη QWERTY English International >= 104 πλήκτρων, με συμπληρωματικές ενδείξεις ελληνικών χαρακτήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το ποντίκι να είναι τεχνολογίας οπτικού LED, ανάλυσης >= 1000 DPI | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Το ποντίκι να διαθέτει δύο διακριτά κουμπιά (left-right mouse clicks) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Το ποντίκι να διαθέτει ροδέλα κύλισης, και πιεζόμενη να έχει κουμπί (middle mouse click) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να λειτουργούν με εναλλάξιμες μπαταρίες μεγέθους ΑΑ ή ΑΑΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |