|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ B** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ: B3- Ο2.Ε01 Πολυμηχάνημα Τύπου 01** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χρώμα:Έγχρωμο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Τεχνολογία εκτύπωσης:laser | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ταχύτητα εκτύπωσης:>=30 ppm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ανάλυση εκτύπωσης: COPY >=600 dpi, PRINT MAX 4,800 x 1,200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εκτύπωση διπλής όψης:Ναι αυτόματη | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Μνήμη:RAM >= 6 GB, σκληρός δίσκος 256 GB | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Συνδεσιμότητα:Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B,FAX | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Τροφοδοσία χαρτιού:Το ελάχιστο 2 x συρτάρια 500 φύλλων A4 και Α3 και και ξεχωριστό bypass | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ: | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ταχύτητα σάρωσης:ARDF (A4 LEF, B/W full colour) >=80 ipm (200/300 dpi) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ανάλυση σάρωσης:max 1200 dpi ΕΓΧΡΩΜΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Αυτόματος τροφοδότης ΑDF:Ναι >=80φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Διπλή σάρωση: Tροφοδότης Aναστροφής (ARDF) | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Λειτουργίες σάρωσης:Scan To Email, Folder, USB | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Toner: b/w 40000, color 28000 σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Εγγύηση :>= 2ΕΤΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Τροχήλατη βάση | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |