|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ B** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ: B4- Ο2.Ε02 Πολυμηχάνημα Τύπου 02** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χρώμα:Έγχρωμο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Τεχνολογία εκτύπωσης:laser | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ταχύτητα εκτύπωσης:>=32 ppm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A6, B5, B6 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ανάλυση εκτύπωσης: COPY >=600 dpi, PRINT MAX 1,200 x 1,200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εκτύπωση διπλής όψης:Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Μνήμη:RAM >= 0,5GB | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Συνδεσιμότητα:Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Τροφοδοσία χαρτιού:Το ελάχιστο συρτάρι 250 φύλλων A4 και ξεχωριστό bypass | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ: | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ταχύτητα σάρωσης:SPDF (A4 LEF, 200dpi, B&W full colour) 30 ipm (simplex) - 42 ipm (duplex) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ανάλυση σάρωσης:max 600 dpi ΕΓΧΡΩΜΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Αυτόματος τροφοδότης ΑDF:Ναι >=50 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Διπλή σάρωση: Μονου Περάσματος SPDF | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Λειτουργίες σάρωσης:Scan To Email, Folder, USB | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Εγγύηση :>= 2ΕΤΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Toner (black) 10.500 σελ - Toner (cyan/magenta/yellow) 7.500 σελ | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει τον εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |