|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Γ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ:Γ11- Ο2.Ε36 PROJECTOR Τύπου 11** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Να διαθέτει δυνατότητα υψηλής φωτεινότητας για αίθουσες με φυσικό φωτισμό, LUMENS >=4600 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει πηγή φωτός (λάμπα) LASER | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει τεχνολογία προβολής 3LCD | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει φυσική ανάλυση (native resolution) 1920x1080 (Full HD) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει αντίθεση τουλάχιστον 2.500.000 :1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να υποστηρίζει αναλογία διαστάσεων 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει αναλογία απόστασης προβολής (throw ratio) από 1,32:1 μέχρι 2,12:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει είσοδο σήματος βίντεο D-Sub (VGA) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει είσοδο σήματος βίντεο HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει ελάχιστη διάρκεια ζωής πηγής φωτός (λάμπα) 20.000 ωρών | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να υποστηρίζει οριζόντια και κάθετη διόρθωση τραπεζίου (keystone correction) τουλάχιστον 30ο | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να υποστηρίζει μεγέθυνση (zoom) 1 - 1,62 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να διαθέτει τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να ενδείκνυται για εγκατάσταση σε βάση οροφής | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τον προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |