|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Γ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ: Γ16- Ο2.Ε41 Οθόνη προβολής Τύπου 02** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι φορητού τύπου, σε ενσωματωμένο πτυσσόμενο τρίποδο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 240 x 240 εκ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει γωνία θέασης προβαλλόμενης εικόνας >= 120 μοίρες | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει πανί με απολαβή >= 1.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει πανί βάρους >= 300g/m2 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει πανί με λευκή εμπρόσθια όψη | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει πανί με μαύρη οπίσθια όψη, φωτο-αδιαπέρατη | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει πανί με αντιπυρική κλάση τουλάχιστον Β2 ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει μεταλλικό σκελετό στήριξης, ρυθμιζόμενου ύψους και κλίσεως για το πανί | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να διαθέτει εργονομική λαβή μεταφοράς με μηχανισμό κλειδώματος θέσεως | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να περιλαμβάνεται κατάλληλη τσάντα μεταφοράς του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |