|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Γ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ:Γ4- Ο2.Ε29 PROJECTOR Τύπου 04** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Projector Full HD με Ενσωματωμένα Ηχεία Λευκός | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Projection System: 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | LCD Panel: 0.59 inch with MLA (D10) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Φωτεινότητα: 3.000 Lumen - 2.000 Lumen στην οικονομική λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ανάλυση: Full HD 1080p | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Aspect Ratio: 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αναλογία αντίθεσης: 16.000:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πηγή φωτός: Λάμπα | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τραπεζοειδής διόρθωση: Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 ° | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Επεξεργασία βίντεο: 8 Bit | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D: 100 Hz - 120 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Αναπαραγωγή χρωμάτων: 16.77 εκατομμύρια χρώματα | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Throw ratio: 1.19 - 1.61:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Μεγέθυνση: Digital, Factor: 1 - 1.35 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Μέγεθος προβολής: 26 - 391 inches | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Απόσταση προβολής: 0.9 - 10.4 m | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός απόστασης προβολής: 1.64 m ( 60 inch screen) | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Εστίαση: Χειροκίνητα | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Offset: 7:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Συνδεσιμότητα: USB 2.0-A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Ασφάλεια: Προστασία Kensington, Padlock, Security cable hole | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | 2D Colour Modes: Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, Πίνακας, Vivid | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Κατανάλωση ενέργειας: 270 Watt (Peak) | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Επίπεδο θορύβου: Normal 38 dB - Economy 29 dB | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Ηχεία: 5 Watt | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Τηλεχειρισμός με μπαταρίες | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Εγγύηση >= 2Υ | ΝΑΙ |  |  |