|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Γ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ:Γ8- Ο2.Ε33 PROJECTOR Τύπου 08** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τεχνολογίας προβολής τύπου DLP | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Φυσική ανάλυση τουλάχιστον 1920 x 1080 (Full HD) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Φωτεινότητα >= 4200 lumens | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Λόγος αντίθεσης τουλάχιστον 300,000:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Φυσική αναλογία εικόνας 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Συμβατότητα με αναλογίες εικόνας 4:3, 16:10 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Οριζόντια διόρθωση Keystone τουλάχιστον +/-15μοίρες | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Κάθετη διόρθωση Keystone τουλάχιστον +/-15μοίρες | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Πηγή φωτός LASER | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ελάχιστος χρόνος ζωής πηγής φωτός >= 30.000 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας (διαγώνιος) από 36” (0,91μ.) έως 292” (7,42μ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Λόγος προβολής τουλάχιστον 0.5:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Απόσταση προβολής τουλάχιστον από 0,4μ. έως 3,2μ. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Είσοδος HDMI >=1 | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να υποστηρίζει προβολή Full 3D | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να υποστηρίζει συνεχόμενη λειτουργία (24/7) | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να υποστηρίζει λειτουργία σε οποιαδήποτε θέση εντός 360 μοιρών | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να διαθέτει τουλάχιστον ένα ενσωματωμένο ηχείο, ισχύος >=15 Watt | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να συμπεριλαμβάνεται ΙR χειριστήριο ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Να τροφοδοτείται από δίκτυο τάσεως 220VAC/50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Να περιλαμβάνεται κατάλληλη τσάντα μεταφοράς του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |