|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ ΣΤ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ: ΣΤ5- Ο2.Ε76 UPS Τύπου 02** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Rated power in VA 1600 VA | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Rated power in W 960W | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Main Input Voltage 230V | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Input Connection Type IEC 60320 C13 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | output connection type >= 8x IEC C13 outlets | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Waveform type/Power Sine wave | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Protection Automatic voltage regulation (AVR) / Data line protection | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Topology Line interactive | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Battery type Lead-acid battery | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Replacement battery >= 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ports USB Type A + C | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Εγγύηση >= 3Υ | ΝΑΙ |  |  |