|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ ΣΤ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ ΣΤ6- Ο2.Ε77 UPS Τύπου 03** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τύπος: (VI) Line-Interactive Ισχύς (VA): 2000 VA Ισχύς (Watt): 1800 W Μέγεθος: Tower Κυματομορφή Εξόδου: Τροποποιημένου Ημιτόνου Συνδεσιμότητα  Θύρες USB: Ναι Πρίζες AC: 3 Τύπος Πρίζας: Schuko | ΝΑΙ |  |  |