Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: ΕΞ8. 3D Εκτυπωτής (A8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΞ8. 3D Εκτυπωτής | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | • Όγκος κατασκευής (Π×Β×Υ) 256 × 256 × 256 mm³\* | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | • Διπλό αυτόματο επίπεδο κρεβατιού | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | •Ανίχνευση αστοχίας | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | • Συμπεριλαμβάνεται ακροφύσιο σκληρυμένου χάλυβα 0,4 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | • Διάμετρος νήματος 1,75 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | • Υποστηριζόμενο νήμα PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET Ιδανικό για PA, PC, Πολυμερές Ενισχυμένο με Ανθρακα/Γυαλί | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ποσότητα | 2 |  |  |