Z2.3. Δαπεδοεργόμετρο βαρέως τύπου (Β.48)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2.3. Δαπεδοεργόμετρο βαρέως τύπου | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Α. Γενικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:** |  |  |  |
| 1 | Ομαλή, αθόρυβη, μηδενική εκκίνηση, 4 HP (αιχμή 6 HP) Δίσκος υψηλής ροπής | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ταχύτητα από 0,8-19,3 Χλμ/Ω | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Κλίση 0-25% | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χαμηλό στο πάτωμα, μαξιλαράκι κατάστρωμα για άνεση και ασφάλεια του ασθενούς | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Βάση τρεξίματος 22″ x 63″ (56 cm x 160 cm) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ευθυγράμμισης ζωνών MasterTrack® Εξαλείφει τους ιμάντες τρεξίματος εκτός κέντρου | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εξαιρετικά ακριβής, αυτορυθμιζόμενη ταχύτητα και ανύψωση | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εμφανές κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης και πρόσδεση ασφαλείας ασθενούς | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ελάχιστη Συντήρηση | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Προαιρετικές παιδιατρικές κουπαστές | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Προαιρετικά μακριές κουπαστές | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ποσότητα | 1 |  |  |