**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

του……………………………………………..………….

(*επωνυμία οικονομικού φορέα*)

ΓΙΑ TΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. …………………………………………..…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ: ΔΥΟ (2)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Επαγγελματική Τηλεόραση για παρουσιάσεις - ΤΕΜΑΧΙΑ: ΔΥΟ (2)** | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  (αναφορά της σελ. του τεχνικού φυλλαδίου) |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1. | Να έχει οθόνη τουλάχιστον 50 ιντσών | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Να έχει συνδέσεις Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI (2 ή περισσότερες), USB, κεραίας (ομοαξονική). | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Να έχει ανάλυση 3840 x 2160 ή καλύτερη (4K UHD) | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Λειτουργία HDR10+/ HDR10 | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Να υποστηρίζει ανάρτηση με βάση VESA στον τοίχο | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο κανάλια ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Επεξεργαστής εικόνας α5 AI Processor 4K ή Crystal Processor 4K ή ισοδύναμος | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Δυνατότητα βασικής ρύθμισης από εφαρμογή κινητού | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Να διαθέτει τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | 4K upscaling | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Δέκτη DVBT2SC2 | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | Έξοδος ήχου μέσω Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** |  |  |  |
|  | .Εγγύηση >= 2Υ | ΝΑΙ |  |  |

**ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 43’’ ΤΕΜΑΧΙΑ: ΕΝΑ (1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τηλεόραση 43’’ - ΤΕΜΑΧΙΑ: Ενα (1)** | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  (αναφορά της σελ. του τεχνικού φυλλαδίου) |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1. | Διαγώνιος οθόνη (inch): 43'' | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Είδος : LED TV | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Ευκρίνεια : 4Κ Ultra HD | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | SMART TV | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Ανάλυση oθόνης: 3840 x 2160 | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Συχνότητα : 50 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | HDR : HDR / HDR 10+ | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Smart : Smart Tizen | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Τηλεοπτικός δέκτης: DVB-T2 | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Δορυφορικός δέκτης: Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| 11. | Smart εφαρμογές : Airplay / Airplay 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 12. | WiFi / Πλοήγηση internet : ΝΑΙ/ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 13. | Bluetooth: Bluetooth 5.2 | ΝΑΙ |  |  |
| 14. | Ισχύς ηχείων: 20 Watt | ΝΑΙ |  |  |
| 15. | Usb Media Player | ΝΑΙ |  |  |
| 16. | Vesa: 200 x 200 | ΝΑΙ |  |  |
| 17. | Συνδέσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 18. | Είσοδοι: 3xHDMI,1xCI Slot | ΝΑΙ |  |  |
| 19. | Έξοδος Optical : 1xOptical Out | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Λοιπές Συνδέσεις: 1xΘύρα RJ- 45 (Ethernet) | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | USB 2.0 : 1xUSB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** |  |  |  |
|  | .Εγγύηση >= 2Υ | ΝΑΙ |  |  |

**ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ: ΕΝΑ (1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ψηφιακή Τηλεόραση ΤΕΜΑΧΙΑ: Ενα (1)** | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  (αναφορά της σελ. του τεχνικού φυλλαδίου) |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1. | Διαστάσεις: 65'' ίντσες (διαγώνιος) | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Ανάλυση οθόνης: 4K UHD 3840 × 2160 | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Τεχνολογία Οθόνης: QLED | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Συχνότητα: 50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Smart TV: Ναι | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** |  |  |  |
|  | .Εγγύηση >= 1Υ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων οργάνων ίδιας τεχνολογίας από τον προμηθευτή στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

**ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 75’’ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τηλεόραση 75’’ - ΤΕΜΑΧΙΑ: ΔΥΟ (2)** | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  (αναφορά της σελ. του τεχνικού φυλλαδίου) |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1. | Μοντέλο τύπου : TCL Smart Τηλεόραση 75" 4K UHD LED 75P655 HDR (2024) | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Μέγεθος οθόνης 75" | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Panel: UHD, IPQ 2.0 Engine, UHD Machine Learning AI SR | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Ρυθμός Ανανέωσης 50HZ | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Ανάλυση 4K (3840 x 2160) | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | HDR10, PQ10, HLG | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Ισχύς εξόδου: 15W\*2, Dolby Audio | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Δυναμικη αντίθεση: mega | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Λειτουργικό σύστημα Google TV | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Συνδεσιμότητα Wi-Fi 5, Bluetooth, HDMI X 3, usb x 2, Ethernet (LAN) Υποδοχή CI. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** |  |  |  |
|  | .Εγγύηση >= 2Υ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η τηλεόραση να είναι συμβατή με την τροχήλατη βάση που ζητείται σε άλλο είδος αρχείου. | ΝΑΙ |  |  |

**ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SMART ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΑ (1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ψηφιακή Τηλεόραση - ΤΕΜΑΧΙΑ: ΕΝΑ (1)** | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  (αναφορά της σελ. του τεχνικού φυλλαδίου) |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1. | Smart TV | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Διαγώνιος 75" | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Ευκρίνεια 4K Ultra HD | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Ρυθμός Ανανέωσης 50/60 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Τύπος Panel Direct LED | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | HDR Type Dolby Vision, HDR10, HLG | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Ήχος STEREO | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Ισχύς 20 W | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Πρότυπα ήχου doby Atmos | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Δέκτης DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Media Player | NAI |  |  |
|  | Φωνητικές Εντολές | NAI |  |  |
|  | **ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** |  |  |  |
|  | .Εγγύηση >= 2Υ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η τηλεόραση να είναι συμβατή με την τροχήλατη βάση που ζητείται σε άλλο είδος αρχείου. | ΝΑΙ |  |  |

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

*(Υπογραφή και σφραγίδα)*