Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: Π15. Σταθερός Η/Υ τύπου 4 (CAD, Multimedia) (Γ16)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ Π15. Σταθερός Η/Υ τύπου 4 (CAD, Multimedia) (Γ16) | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής-Σειρά-Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει σασί desktop Tower | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει κεντρικό επεγεργαστή (CPU) τύπου Intel Core i7 14ης γενιάς ή ισοδύναμο AMD Ryzen 7 ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει μνήμη RAM 32 GB τύπου DDR5 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει μια εσωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων μεγέθους >= 1ΤΒ, τύπου M.2 PCIe NVMe | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει κάρτα γραφικών με μνήμη GDDR6 8GB | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει διεπαφές: , >= 1x Universal Audio Jack, >= 2xUSB 2.0 Type-A, >= 1x USB 3.1Type-C , >= 1x RJ-45 port 10/100/1000 Mbps, >= 2x USB 3.1 Type-A, >= 1x DisplayPort 1.2 ή/και HDMI | NAI |  |  |
| 8 | Να παραδoθεί με ποντίκι οπτικό, ενσύρματο, του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να παραδοθεί με πληκτρολόγιο του QWERTY, ενσύρματο, διεπαφής USB, του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει Λειτουργικό Σύστημα Windows 11 Pro | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να έχει πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO 9 και RoHS | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Εγγύηση 3 χρόνια, με επιτόπια υποστήριξη (On-site) επόμενης εργάσιμης ημέρας (Next Business Day), με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Διάσταση οθόνης 27’’  Τύπου IPS  Ανάλυση τουλάχιστον 3840 x 2160  Απόκριση τουλάχιστον 4ms, 60Ηz refresh rate  Να είναι φωτεινότητας 350 cd/m2  Αναλογία οθόνης 16:9  Γωνία θέασης 178/178 τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | H βάσης της να είναι ρυθμιζόμενου ύψους  Να διαθέτει υποδοχείς για VESA mount 100x100  Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής θύρες 1x USB Type-C upstream port, 2x SuperSpeed USB 5 Gbps, 2 x HDMI 2.0 ports | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | 1x USB Type-C upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.4, Power Delivery up to 65W), 1x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) with BC1.2 charging capability at 2A(maximum), 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) downstream port, 2 x HDMI 2.0 ports, 1x Audio line out port | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Εγγύηση 3 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Ποσότητα | 65 τμχ |  |  |