|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ B** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ:B1- Ο1.Ε08 Εκτυπωτής Τύπου 01** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Προδιαγραφές εκτύπωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πρώτη σελίδα ασπρόμαυρη (Έτοιμη) <= Letter: 6.3 δευτ. / A4: 6.5 δευτ. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη (ISO, A4) >= 40 σελ./λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μηνιαίος κύκλος εργασιών >= 100,000 σελίδες (Letter & A4) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος σελίδων >= 900 έως 4,800 σελίδες | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ποιότητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη (Βέλτιστη) >= 1200 x 1200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Μέγεθος Μέσων Υποστηριζόμενο : A4, A5, B5, B6, 10 x 15 cm, φακέλους, προσαρμοσμένο | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Είσοδος χαρτιού (Στάνταρ) >= Δίσκος 100 φύλλων, Δίσκος 250 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Τεχνολογία εκτύπωσης : Laser | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Δυνατότητα Εκτύπωσης μέσω Κινητού : Apple AirPrint™, PrinterOn Print, Mopria™ certified | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Γλώσσες εκτύπωσης : PCL 6, PCL 5, PostScript επίπεδο 3, PDF, Apple AirPrint™ | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Έξοδος χαρτιού (Στάνταρ) : Δίσκος εξόδου 150 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Τόνερ που συνοδεύει τον εκτυπωτή + Έξτρα τόνερ για >= 5000 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Τροφοδοσία Ρεύματος : 220-240 VAC (+/- 10%), 50/60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Γενικές Προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Οικολογικά Σήματα : ENERGY STAR® | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Μνήμη >= 1 GB | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Εσωτερική Αποθήκευση >= 4 GB eMMC | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Λειτουργίες : Εκτύπωση | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Συνδεσιμότητα, Στάνταρ : 1 Gigabit Ethernet, wifi | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Οθόνη >= Έγχρωμη TFT-LCD 6.5 εκ. (960 x 240 ) | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα : Windows 7–11, macOS (10.12–10.15), Android, iOS | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Εγγύηση 2 ετών, Επισκευή επί τόπου | ΝΑΙ |  |  |