|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ B** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ: B12- Ο2.Ε99 Σαρωτής Τύπου 01** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Οπτική Ανάλυση Έως 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης εγγράφου 25 Σελίδες/λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέγιστο μέγεθος εγγράφου 210 mm x 297 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ελάχιστο μέγεθος εγγράφου ADF 89 mm x 127 mm (Horizontal x Vertical) . | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τύποι μέσων A4 (21.0x29.7 cm), A5 (14.8x21.0 cm), A6 (10.5x14.8 cm), B5 (17.6x25.7 cm), Letter, Letter Legal. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Βάθος χρώματος Input: 30 Bits Color / 10 Bits Monochrome , Output: 24 Bits Color / 8 Bits Monochrome. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Χωρητικότητα χαρτιού 50 Sheets. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ημερήσιος κύκλος εργασιών 1,500 pages. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τύποι αρχείων εξόδου BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF / batch, searchable PDF, secure PDF, PDF/A | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Διασύνδεση USB 3.0. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Επίπεδο θορύβου Operation: 55 dB (A) . | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Διαστάσεις 451? x 315 x 120 mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Βάρος 3.7Kg | ΝΑΙ |  |  |