|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Γ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ:Γ1- Ο2.Ε26 PROJECTOR Τύπου 01** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | ΦΟΡΗΤΟΣ PROJECTOR 3LCD Laser | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τεχνολογία: 3LCD (πηγή φωτός Laser) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εγγενής Ανάλυση:1080p | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Φωτεινότητα:>=1000 LUMENS | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αντιθεση:2.500.000 : 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Aspect ratio:16:9 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαγώνιος οθόνης: 30 inches - 150 inches | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Απόσταση προβολής: ελάχιστη 1,40 m | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Πηγή Φωτός :Laser | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Αλλα Χαρκτηριστικά: Ενσωματωμένο ηχείο, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Άμεσο on/off, Αντικατοπτρισμός οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Επίπεδο θορύβου: < 30 dB (normal mode) | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Συνδεσιμότητα, βασική:USB 2.0-A, USB 2.0, HDMI 1.4 | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Εγγύηση: ≥2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Βάρος: <= 1,3 kg | ΝΑΙ |  |  |