|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Γ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ:Γ6- Ο2.Ε31 PROJECTOR Τύπου 06** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Βιντεοπροβολέας (Projector)  3D Full HD με Ενσωματωμένα Ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Φωτεινότητα προβολέα: 4800 ANSI | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Τεχνολογία Προβολής: DLP | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγγενής ανάλυση προβολέα: 1080p (1920x1080) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Λόγος αντίθεσης: 10000:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Συμβατότητα μεγέθους οθόνης: 54 - 300" | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υποστηριζόμενες αναλογίες εικόνας: 4:3 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Απόσταση προβολής: 1 - 10m | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Εγγύηση >= 2Υ | ΝΑΙ |  |  |