|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ Δ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ: Δ14- Ο2.Ε56 Μνήμη RAM Τύπου 02** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | Τύπος: DDR5 Non-ECC Unbuffered DIMM 288-pin | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χωρητικότητα: 16GB | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ταχύτητα διαύλου (bus speed): 5600MT/s | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | CAS Latency (CL): 46 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ranking: 1R | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | DRAM width: X8 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τάση (voltage) λειτουργίας: 1,1V | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | DRAM density: 16Gbit | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να είναι πλήρως συμβατή με Η/Υ Dell OptiPlex 7020 Small Form Factor (SFF) i5-14500 με 16GB RAM (σε 1 DIMM) του οποίου η μνήμη θα αναβαθμιστεί σε 32 GB | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας εφ' όρου ζωής (lifetime) | ΝΑΙ |  |  |