|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ ΣΤ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ ΣΤ7- Ο2.Ε78 UPS Τύπου 04** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τύπος: (VI) Line-Interactive Ισχύς (VA): 650 VA Ισχύς (Watt): 390 W Μέγεθος: Tower Κυματομορφή Εξόδου: Τροποποιημένου Ημιτόνου Συνδεσιμότητα:  Θύρες USB: Ναι Πρίζες AC: 2 Τύπος Πρίζας: Schuko | ΝΑΙ |  |  |