|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ ΣΤ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ: ΣΤ8- Ο2.Ε79 Τροφοδοτικό H/Υ** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | ATX Connector 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ATX12V Version 2.53 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Continuous Power W >= 650Watts | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | MTBF Hours >= 100,000 hours | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Modular Fully | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Fan diameter >= 120mm | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Zero RPM mode Yes | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Microsoft Modern Standby support Yes | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | 80 PLUS Efficiency Gold | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Warranty >= 7 έτη | ΝΑΙ |  |  |