Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: ΕΞ5. Οθόνη braille [braille display] (Α5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΞ5. Οθόνη braille [braille display] | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | • κελιά Braille: για ανάγνωση | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | • Πληκτρολόγιο Braille 8 κουκκίδων: για γραφή | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | •πλήκτρα πλοήγησης με τον αντίχειρα | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | • τουλάχιστον 8 GB ενσωματωμένη μνήμη | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | • Ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | • Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | • Θύρα USB υψηλής ταχύτητας | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | • Πλήκτρα για Control, Windows, Enter, Alt και Spacebar | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | • Λειτουργία εσωτερικής λήψης σημειώσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ποσότητα | 6 |  |  |