Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: ΕΞ9. 3D Σαρωτής (A9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΞ9. 3D Σαρωτής | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | Τρισδιάστατος Σαρωτής χειρός. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ταχύτητα σάρωσης 10 frames/s; 3,000,000 points/s | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Απόσταση σημείων 0.2 mm-2 mm να συνοδεύεται από κατάλληλα λογισμικά | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ποσότητα | 1 |  |  |