Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: ΕΞ11.Εκτυπωτής braille (A11)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΞ11.Εκτυπωτής braille | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | Εκτυπωτής braille. υψηλη ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 140 χαρακτήρες/δευτερόλεπτο, οριζόντια και κάθετη εκτύπωση, | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Aυτόματη τροφοδοσία τουλάχιστον 50 φύλλων, ύψος κουκίδας 0,58mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Σύνδεση wifi/bluetooth/ ενσύρματο USB | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εκτύπωση μπρος-πίσω, συμβατό με windows, mac & linux, επιπέδα θορύβου μέχρι 80dB, | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ηχητικές ενδείξεις κατά τη λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ποσότητα | 4 |  |  |