Πίνακας Συμμόρφωσης είδους: ΕΞ21.Εναλλακτικό ποντίκι μοχλός (A21)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΞ21.Εναλλακτικό ποντίκι μοχλός | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Γενικά Χαρακτηριστικά** |  |  |  |
| 1 | Λαβή τύπου Acorn για γενική χρήση. Λαβή τύπου T-Bar για χρήστες που πρέπει να πιάσουν το μοχλό, | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μπάλα αφρού μεγάλης διαμέτρου για χρήστες που πρέπει να πιέσουν το μοχλό για να επιτύχουν την κίνηση του δρομέα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Επιτρέπει επίσης τη μετακίνηση του μοχλού με τον καρπό ή το αντιβράχιο. Ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις κατά τη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ποσότητα | 9 |  |  |