Δ1.4. Εξοπλισμός Επαυξημένης Πραγματικότητας Κράνος Augmented Reality 64GB + SDK (Β.40)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1.4. Εξοπλισμός Επαυξημένης Πραγματικότητας Κράνος Augmented Reality 64GB + SDK | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Α. Γενικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:** |  |  |  |
| 1 | • Αυτόνομο κράνος AR | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | • Ανάλυση τουλάχιστον 1440x936 ανά οφθαλμό | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | • Συχνότητα Ανανέωσης εικόνας >=60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | • Οριζόντιο οπτικό πεδίο >=43ο | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | • Εντοπισμός χειρονομιών και βλέμματος σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | • Δυνατότητα φωνητικού ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | • Δυνατότητα σύλληψης εικόνας και βίντεο του μεικτού AR περιβάλλοντος | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | • Να περιλαμβάνει δοκιμαστικό λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | • Δεκτή και ακαδημαϊκή άδεια χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ποσότητα | 1 |  |  |